## ДО

## Контракс АД

## ЕИК: 175415627

**О Ф Е Р Т А**

**От:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет:

**„Доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на ДМА за внедряване на продуктова иновация“, Изграждане на продукционна среда за технологична платформа - специализиран облак “СТРАТУС” за предоставяне на облачни услуги в областта на образованието и управлението на знанието, Обособена позиция 3.** **Непрекъсваемо токозахранване и шкафове.**

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

регистриран по ф.д. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. по описа на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ съд,

ЕИК /Булстат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

представлявано от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качеството му на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

**„Доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на ДМА за внедряване на продуктова иновация“, Изграждане на продукционна среда за технологична платформа - специализиран облак “СТРАТУС” за предоставяне на облачни услуги в областта на образованието и управлението на знанието, Обособена позиция 3. Непрекъсваемо токозахранване и шкафове.**

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативно установения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Изисквания и условия на**  **Контракс АД** | **Предложение на кандидата** | **Забележка** |
| Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:  **„Доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на ДМА за внедряване на продуктова иновация“, Изграждане на продукционна среда за технологична платформа - специализиран облак “СТРАТУС” за предоставяне на облачни услуги в областта на образованието и управлението на знанието, Обособена позиция 3 Непрекъсваемо токозахранване и шкафове, включваща:** |  |  |
| * **Непрекъсваемо токозахранване (UPS) - 2 бр.**   Минимални технически и функционални изисквания:  Онлайн технология с двойно преобразуване  Мощност, kW: 10 kW (cos φ >= 0.9)  Дизайн: настолен / 6U стелажен  Напрежение (вход), V: 100 V - 275 V (максимален диапазон) \*  Честота (вход), Hz: 50 Hz/60 Hz (40 - 70 Hz)  Напрежение (изход), V: 220 V / 230 V / 240 V ± 1%  Честота (изход), Hz: 50 Hz/60 Hz  Входни/Изходни съединители (вградени): Входен: твърда връзка (терминал) / Изходни: твърда връзка (терминал) и 4 бр. IEC-320 C19  Автономия при 50%/ 100% натоварване на UPS-а, минути: Минимум 10 мин. / 3 мин.  Коефициент на полезно действие при номинално натоварване, % - до 95% (в режим на двойно преобразуване), до 98% (във високоефективен режим)  Комуникационни портове USB/RS232, SNMP карта (1 Gbps)  Софтуер за наблюдение и управление под Windows, Linux, или еквивалентен.  Сертификати и стандарти CE, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2 или еквивалентни.  LCD дисплей, възможност за увеличаване на автономията (свързване от 1 до 10 външни батерийни блока.  \* Изискването за този диапазон касае само еднофазен вход  *Допълнителни технически параметри, обект на оценка съгласно методиката за оценка:*   * Да се посочи дали входа e еднофазен или трифазен. |  |  |
| * **Сървърен шкаф с аксесоари - 2 бр.**   Минимални технически и функционални изисквания:  Размери (H/W/D): 42U / 800mm / 1200mm  Конструкция: Базирана на заварена рамка, предни и задни 19“ профили с маркировка за всяко U и възможност за настройка в дълбочина без инструменти  Обща товароносимост на предни и задни 19“ профили: минимум 1 195kg  Перфорирани (над 80%) предна и задна врати с дръжка и секретен патрон ; ъгъл на отваряне на вратите - 180°  Страници: 2 бр., бързосвалящи се, със секретно заключване  Ел. захранващи модули (трябва да са от производителя на шкафа) - PDU-та, които да осигурят необходимия брой и вид ел. контакти за цялото оборудване в шкафа  Заземителен комплект с централна заземителна точка; комплект крепежни елементи за цялото оборудване в шкафа; 19“ аранжиращ панел 1U (необходимия брой за аранжиране на пач кордите в шкафа).  *Допълнителни технически параметри, обект на оценка съгласно методиката за оценка:*   * Да се упомене размера на сървърния шкаф; * В случай, че размера на стандартната гаранция за оборудването, предоставен от производителя е по-голям от 24 месеца, да бъде посочен и предоставен. |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):  Минимум 24 месеца гаранция |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):  Доставеното оборудване трябва да разполага с гаранционна карта с името, модела и серийния номер |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).  неприложимо |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :  неприложимо |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо)**.**  неприложимо |  |  |
| Други: неприложимо |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА**

**Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Описание на доставките/услугите/  дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в лева  (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| **1** | Непрекъсваемо токозахранване (UPS) | 2 |  |  |
| **2** | Сървърен шкаф с аксесоари | 2 |  |  |

**За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена[[1]](#footnote-1) на нашата оферта възлиза на:**

**Цифром:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Словом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*посочва се цифром и словом стойността без ДДС*)

**Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).**

**ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

50 % - авансово плащане, в срок до 5 дни, считано от датата на подписване на договора и издаване на фактура;

50 % - до 5 дни след извършване на доставката, инсталиране, подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на окончателна фактура.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление №4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (*ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;
6. Документи по т. 1, 2 *,*3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. *(когато се предвижда участието на подизпълнители)*;
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

**ДАТА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име и фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(длъжност на представляващия кандидата)

1. Не се посочва при извършване на периодични доставки. [↑](#footnote-ref-1)